ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Вашківецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. І. Бажанського

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лілія ГУЙВАНЮК

( підпис )

наказ № 112-о від 28.08.2023

**Інструкція № 2-ЦЗ**

**з проведення вступного iнструктажу з питань цивiльного захисту, пожежної безпеки та дiй у надзвичайних ситуацiях для працiвникiв**

**Вашківецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.І.Бажанського**

**1. Загальні положення**

1.1. Ця iнструкцiя розроблена вiдповiдно до основних положень Кодексу цивiльного захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697 (далi - Правила пожежної безпеки), та встановлює загальнi вимоги з пожежної безпеки, з якими ознайомлюється працiвник пiд час проведення вступного інструктажу.

1.2. Вступний iнструктаж з питань цивiльного захисту, пожежної безпеки та дiй у надзвичайних ситуацiях (далi - вступний iнструктаж) проводиться з усiма працiвниками, якi щойно прийняли на роботу (постiйну або тимчасову), незалежно вiд їх освiти, стажу роботи за цією професією або посади, а також з особами, якi прибули у відрядження, для проходження виробничої практики, стажування тощо.

Вступний iнструктаж проводиться працiвниками служби охорони працi, якi пройшли навчання та перевiрку знань, вiдповiдно вимог чинного законодавства з питань цивільного захисту.

**2. Права i обов’язки працiвникiв у сферi цивільного захисту**

2.1. Працiвники мають право на:

- отримання iнформацiї про надзвичайнi ситуації або небезпечнi події, що виникли або можуть виникнути, у тому числi в доступнiй для осiб з вадами зору та слуху формi;

- забезпечення засобами колективного та iндивiдуального захисту та їх використання;

- звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту вiд надзвичайних ситуацiй;

- участь у роботах iз запобiгання та лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй у складi добровiльних формувань цивiльного захисту;

- отримання заробiтної плати за роботу з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуації у разi залучення до таких робiт згiдно з трудовими договорами;

- соцiальний захист та вiдшкодування вiдповiдно до законодавства шкоди, заподiяної їхньому життю, здоров'ю та майну внаслiдок надзвичайних ситуацiй або проведення робiт iз запобiгання та лiквiдацiї наслiдкiв;

- медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико- психологiчну реабiлiтацiю у разi отримання фiзичних i психологiчних травм.

2.2. Працiвники зобов'язанi:

- дотримуватися правил поведiнки, безпеки та дiй у надзвичайних ситуціях;

- дотримуватися заходiв безпеки у повсякденнiй трудовiй дiяльностi, не допускати порушень вимог охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуацй;

- вивчати способи захисту вiд надзвичайних ситуацiй та дiй у разi їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;

- повiдомляти службi екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацiй;

- у разi виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварiйно- рятувальних пiдрозділів вживати заходiв для рятування працівників, учнів i майна;

- виконувати правила пожежної безпеки.

**3. Вимоги пожежної безпеки**

3.1. Уci працiвники Вашківецького ЗЗСО I-III ступенів ім.І.Бажанського , якi перебувають на територiї закладу, зобов'язанi виконувати Правила пожежної безпеки.

3.2. Електромережi, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацiй пiдприємств-виробникiв. У разi виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхiдних заходiв щодо приведения в пожежобезпечний стан.

3.3. Засоби протипожежного захисту слiд утримувати у справному стані. Працiвники ліцею повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати їх мiсце знаходження.

Вiдстань вiд найбiльш вiддаленого мiсця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 метрiв.

3.4. У службових приміщеннях школи не допускається:

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючiй основi, експлуатувати електроприлади, які мають механічні пошкодження;

- захаращувати пiдступи до засобiв пожежогасiння;

- курити, використовувати легкозаймистi рiдини;

- проводити вогневi, зварювальнi та iншi роботи без спеціального дозволу;

- вмикати електронагрiвальнi прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих пiдставок та в тих мiсцях, де їх використання не передбачено ( або заборонено);

- захаращувати шляхи евакуацiї та евакуацiйнi виходи.

3.5. На виконання вимог Закону України вiд 22 вересня 2005 року № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживания тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення» палити на території закладузаборонено.

**4. Первиннi засоби пожежогасіння, правила їх використання.**

4.1. Первиннi засоби пожежогасіння використовуються для локалiзацiї i лiквiдацiї пожеж у їх початковiй стадії розвитку.

4.2. До первинних засобiв пожежогасіння належать: вогнегасники, ящики з пiском, бочки з водою, покривала з негорючого теплоiзоляцiйного матеріалу, пожежні відра, совкові лопати, пожежні інструменти.

4.3. Використання первинних засобiв пожежогасiння для господарчих та iнших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням, не допускаєтъся.

4.4. Найефективнішим первинним засобом пожежогасiння є вогнегасник. На кожному поверсi закладу повинно бути розмiщено не *менте,* нiж два переноснi порошкові вогнегасники з масою заряду вогнегасної речовини 5 кiлограмiв.

4.5. Додатково можуть розмiщуватись по одному вуглекислотному вогнегаснику (з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кiлограми i бiльше) з розрахунку на таку площу підлоги:

**Принцип  роботи вуглекислотного вогнегасника**

Звичайний переносний вогнегасник має таку будову:

1 - сталевий балон; 2 - важiль або запiрно-пусковий пристрiй; 3 - сифонна трубка; 4 - розтруб; 5 - ручка для перенесення; 6 - чека або пломба; 7 - двоокис вуглецю.

Принцип роботи такого вуглекислотного вогнегасника заснований на тому, що заряд двоокису вуглецю витісняється пiд дією власного тиску (57 МПа), який задається пiд час наповнення балона вогнегасника. Тому при натисканнi на важiль, заряд вуглекислоти швидко виштовхується з сифонної трубки до раструбу, при цьому вiн переходить з рiдкого стану в снiгоподiбний, що сприяє охолодженню зони, куди буде спрямовано струмiнь.

**Приведення в дiю вуглекислотного вогнегасника**

Щоб скористатися вуглекислотним вогнегасником потрiбно: зiрвати чеку або пломбу;

направити розтруб на вогонь;

натиснути на важiль. Якщо в вогнегаснику встановлено вентиль, повернути його проти годинникової стрiлки.

**Правила користування вуглекислотним вогнегасником**

Щоб використання вогнегасника не принесло шкоди, необхiдно при його експлуатацй виконувати певнi правила:

При зберiганнi дотримуватися температурного режиму - вiд - 40°С до +50°С, не допускати попадания прямих сонячних променiв 1 впливу обirрiвальних приладiв.

При гасiннi пiдносити розтруб до вогню не ближче 1 метра.

Пiд час роботи вогнегасника не можна торкатися розтруба, оскільки його температура знижується до - 70°С.

Не використовувати вогнегасник після встановленого терміну придатностi (зазвичай 10 рокiв).

**5. Дiї працiвникiв та правила поведінки у разi виникнення пожежi**

5.1. Негайно повiдомити про пожежу за телефоном 101. При цьому необхiдно назвати мiсцезнаходжения об'єкта, вказати кiлькiсть поверхiв будинку, мiсце виникнення пожежi, обстановку на пожежi, наявнiсть людей, а також повідомити своє прізвище.

5.2. Повiдомити про виникнення пожежi черговий персонал, свого безпосереднього (прямого) керiвника чи особу, вiдповiдальну за пожежну безпеку у примiщеннi, та ( або) на об'єкті.

5.3. Знеструмити електрообладнання та оргтехнiку, вжити (за можливостi) заходiв щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежi первинними засобами пожежогасiння та збереження матерiальних цiнностей.

5.4. У разi необхiдностi викликати iншi аварiйно-рятувальнi служби.

**6. Заходи пожежної безпеки пiд час застосування вiдкритого вогню**

6.1. Розводити багаття, розiгрiвати бiтуми та смоли у бiтумоварках чи бочках, користуватися смолоскипами на території закладу забороняєтъся.

6.2. Використання електрозварювальних та iнших робiт, пов'язаних із застосуванням відкритого вогню, дозволяється тільки з письмового дозволу керiвника закладу або особи, яка виконує його обов'язки. Дозвiл на проведения вогневих робiт повинен оформлюватися напередоднi проведення цих робiт.

Розроблено:

Заступник директора з навчально-виховної роботи \_\_\_\_\_\_ Наталія САВЧУК